**SESTAVENÍ KOMPOSTÉRU**

 

Kompostér JRK CEV 800L ( EVOGREEN IKST800C) se skládá ze **4 spodních dílů**, které se spojí pomocí patiček. Stejným způsobem se spojí i **4 vrchní díly**. Na vrchní díl se pomocí **dvou želených tyčinek** připevní do otvorů **víko** kompostéru. Spojíme spodní a vrchní díl k sobě a do spodního dílu zasuneme **2 kryty**.

  

 



Přikládáme pár typů ohledně kompostování.

Co je vhodné do kompostéru  
  
 \* kompostér pro ovocné a zeleninové zbytky  
 \* kompostér pro kávové a čajové sedliny a odpady  
 \* kompostér pro novinový papír, lepenka, papír. ručníky (skartovaný papír)  
 \* kompostér pro mléčné produkty (v malém množství)  
 \* kompostér pro posekanou tráva, listí, drny, větvičky  
 \* kompostér pro třísky, piliny, hobliny, kůra ze stromů  
 \* kompostér pro výkaly a trus hospodářských zvířat  
 \* kompostér na popel ze dřeva ne z uhlí  
  
Kam umístit kompostér  
Kompostér je vhodné umístit pod strom, či do stínu, aby nenarušoval estetický rámec okolního prostředí a zároveň k němu byl snadný přístup..

Na kompostér by nemělo svítit přímo slunce. Důvodem je vlhkost obsahu kompostéru, která má být 50 až 60%.  
  
Do spodu kompostéru se je vhodné umístit hrubý a vzdušný materiál (části  
větví, štěpky) pro možnost přístupu vzduchu. Kompostér nemá dno, pro  
možnost přístupu půdních organizmů do kompostéru.  
  
Kompostér postavte do roviny na **zem - hlínu, trávu**.  
V zimním období pak můžou půdní organismy, které zpracovávají kompost   
a potřebují ke své práci teplo, snadno přejít do země.

Prosím nepřetěžujte kompostér travou, že ji budete do kompostéru stlačovat.  
Může tak dojít k deformaci kompostéru.  
Tráva po sesednutí se nedotýká stěn.  
Tráva pro své tlení potřebuje vzduch, čím více ho je, tím rychleji se voda odpaří a tráva zmenšuje svůj objem.  
 Pouze trávu a ostatní rostlinné zbytky do kompostéru nasypte  
 a rozhrňte do všech stran.